（试行）

**实验室加工安全管理规定**

**征途战队**

**机器人协会**

**珠海科技学院机械工程学院**

征途战队

2024/4/20

**实验室加工安全管理规定**

**（试行）**

1.实验室内屋（楼梯间）暂定为储物间和加工室使用，原则上所有会产生烟尘、异味、有害气体的加工作业必须在加工室内闭门完成。

2. 原则上所有机械加工均需由两位以上机械组组员共同完成，尤其是会产生烟尘的加工，必须至少有一人负责操作吸尘器。

3.只有经过批准的人员才能使用电动工具。

4.在使用旋转类仪器时不能佩戴手套，谨慎操作，防止以外。

5.进行危险加工时必须佩戴护目镜，加工物料须稳定夹持，禁止手持物料加工。

6.所有电动工具用完后必须关闭开关、拔线断电。

7.所有电热类工具随用随开，禁止人离不断电。使用时需注意防护，当心烫伤。

8.严禁拿电动工具嬉戏打闹；第一次发现拿未插电的工具打闹给予口头警告，第二次发现直接开除会籍并上报学院进行处罚。

9.若发现拿已插电或者运行中的电动工具打闹，则可不进行警告直接开除会籍，同时上报学院、报警处理。

10.养成用完工具随手关电的习惯，若因忘记关电导致其他不良后果的，由使用者全责承担。

机器人协会

2024/4/20